7 февраля – День рождения огнетушителя
07.02.2022
В наше время огнетушители есть во всех организациях, служебных помещениях, личных автомобилях и общественном транспорте. Сотрудники Управлений Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы постоянно проводят со школьниками и взрослыми гражданами занятия, на которых подробно рассказывают, как устроен огнетушитель и как им пользоваться. А как он появился на свет?
В Управлении Департамента ГОЧСиПБ по Северо-Восточному округу о первичном средстве пожаротушения рассказал сотрудник Управления Сергей Коваленок, который долгие годы служил в системе пожарной охраны города Москвы.
«Датой рождения огнетушителя считается 7 февраля, так как именно в этот день американский изобретатель Алан Крей запатентовал свое ноу-хау», – поделился Сергей.
В устройстве использовался водный наполнитель. На практике эффективность этого прибора была довольно низкой, а зачастую и вовсе лишь создавала видимость защиты от пожара.
Ситуация кардинально изменилась, когда в начале двадцатого столетия в России было открыто новое средство тушения пожаров – огнегасительная пена. Это открытие имело мировое значение, оно было признано научными кругами всех передовых стран.
Пенный огнетушитель с небольшими изменениями дожил до наших дней. По одной из версий, инженер-технолог Александр Лоран придумал такой способ, распивая кружку пива. Он обратил внимание на пену. Изучив ее свойства, он пришел к выводу о пригодности пены при пожаротушении. По другой версии, Лоран стал очевидцем пожара на нефтепромысле, продолжавшегося несколько дней. Проведя опыты по тушению горящей нефти пеной, инженер запатентовал способ получения воздушно-механической пены и основанный на этом принципе компактный огнетушитель «Эврика». Официальное испытание «Эврики» состоялось в мае 1905 года в Санкт-Петербурге.
По своему составу огнетушители делятся на 3 вида: порошковые, углекислотные и воздушно-пенные.
Порошковые огнетушители — самый распространенный и востребованный вид. Его применяют повсеместно, потому что он способен бороться практически со всеми типами возгорания.
Углекислотный огнетушитель применяется для тушения возгорания электроприборов, проводки в доме и транспорте.
Воздушно-пенный огнетушитель используют для тушения горючих жидкостей и возгораний твердых, тлеющих материалов органического происхождения (дерево, бумага, уголь и т.д.).
Также есть самосрабатывающие огнетушители. Это удобные и компактные модули порошкового пожаротушения. Они имеют термодатчики, которые запускают огнетушитель при повышенной температуре (от 100 и до 200 градусов). Такие огнетушители будут полезными на складе и в загородном доме. То есть там, где узнать о возгорании можно не сразу.
Есть и самый маленький огнетушитель «Pingy» длиной 14 см и весом 1 кг. Его задача – тушение пламени на начальном этапе возгорания. При перепаде давления огнетушитель взрывается, и содержимое обрушивается на начинающийся пожар. Мысль инженеров не стоит на месте, и в мире изобретаются новые средства борьбы с огнем.
Соблюдайте правила пожарной безопасности, берегите свою жизнь!
В случае экстренной ситуации звоните по телефону: 101; 112.
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